INFORMATION USAGERS
	
MARQUE COMMERCIALE
	
GANTS EN PVC CENTER AVEC AVANT

	
IMPORTATEUR
	
CENTER PLAST A/S, N-8056 SALTSTRAUMEN, NORWAY
Tél. +47 75 56 65 00     Fax +47 75 56 65 01    Email: office@hansker.no

	
DESCRIPTION






	
GROUPE DE PRODUITS: STANDARD (14-serie, 15-serie, 16-serie et Elite-W, Center Soft)

MARQUES COMMERCIALES: CENTER, Center Soft.

Gants PVC avec doublure coton épaisse ou fine, et manchette plastique courte ou longue, bande elastique ou bras huile

Couleurs du gant : Rouge, Bleu, Gris, Vert
Couleurs de la manchette: Toutes couleurs
Couleurs du bras huile: Toutes couleurs
Couche de prise: Uni ou granulé PVC

Le gant est 100 % imperméable

Livré en grandeurs: 7-8-9-9,5-10-10,5-11-12 (selon modèle)

Les gants rouges avec bande élastique sont livrés uniquement en grandeur 10.

La couche se maintient souple aussi sous températures basses.

Le gant est certifié en catégorie 2, et en concordance avec EN 388:2013+A1:2018 (gants de protection contre risques mécaniques)

Déclaration de conformité UE disponible sur www.centerplast.no/download/gloves

	
DOMAINE D’UTILISATION
	
Conçu pour travaux exposant les mains à l’eau sale, aux impuretés et aux températures descendant vers -10 degrés C.
Protège aussi la peau à un degré limité contre les coups, décharges, déchirures, irritation du béton, piqûres et produits chimiques faibles.
Si le produit est endommagé la protection prévue sera réduite.
Les gants ne doivent pas être utilisés lorsqu'il existe un risque d'enchevêtrement par les pièces mobiles des machines.

Le produit satisfait aux conditions générales décrites dans: EN 420 et EN 388

      
      EN 388                                   Résistance abrasion :  3 (max 4)
                                                     Résistance blade cut : 1 (max 5) 
                                                     Résistance tear :          3 (max 4)
                                                     Résistance puncture:   1 (max 4)
                                                     Dexterite:                       5 (max 5)




 

	
EQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE
	
Gant intérieur en coton/polyester tricoté, doublure thermo acrylique,
gants sanitaires en coton /polyester / nylon.

	
EFFET PROTECTEUR
	
CE-Cat: 2 (pour plus d’information contacter le fabricant)

	
MAINTIEN ET
NETTOYAGE
	
Les gants sont lavables en eau faiblement savonneuse (40° C), rincer et sécher après utilisation. Il est recommandé de sécher à l’air (soufflé) sans chaleur supplémentaire.

	
EMBALLAGE
	
5 ou 6 paires en liasses, 75-100 paires en carton (ou autre selon type, poids ou besoins du client).

	
ORGANE DE CONTROLE TECHNIQUE
	
SGS FIMKO Ltd, Takomotie 8, 00380 Helsinki, Finlande, organisme notifié no. 0598, a effectué un examen UE de type pour ce type d'équipement de protection individuelle. Les produits répondent aux exigences du règlement EPI (UE) 2016/425.
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