ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
	
ТОВАР
	
ПЕРЧАТКИ ПВХ "ЦЕНТР"

	
ИМПОРТЕР
	
АО «ЦЕНТР ПЛАСТ», N-8056 САЛЬТСТРАУМЕН, НОРВЕГИЯ
Тел. +47 75 56 65 00     Факс +47 75 56 65 01    Эл. почта: office@hansker.no

	
ОПИСАНИЕ







	
ГРУППА ПРОДУКЦИИ: СТАНДАРТ (14 серий, 15 серий, 16 серий, Elite-W, Center Soft)

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ: CENTER, Center Soft. 

Перчатки из ПВХ с подкладкой из хлопка / нейлона / полиэстера, толстой или тонкой, а также короткой или длинной пластиковой манжеты, вязаного ребра или масляного рукава.

Цвет перчатки: красный, синий, серый, зеленый.
Цвет манжеты: все цвета.
Цвет масляного кронштейна: все цвета.
Покрытие сцепления: гладкие или гранулы ПВХ

Перчатка на 100% водонепроницаема.

Доступный в размерах; 7-8-9-9,5-10-10,5-11-12 (в зависимости от модели)

Покрытие остается мягким даже при низких температурах.

Перчатка сертифицирована в категории 2 и в соответствии с EN 388
(защитные перчатки от механического риска)
Декларация соответствия ЕС доступна по адресу www.centerplast.no/download/gloves

	
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	
Перчатка рассчитана на работы, которые подвергают руки воздействию воды, загрязнению и низким температурам до -10 градусов по Цельсию.
Также в ограниченной степени защищает кожу от ударов, толчков, царапин, раздражения в результате воздействия бетона, уколов и лёгких химикатов.
Повреждения товара сократят предусмотренный уровень защиты.
Перчатки не должны использоваться, когда существует опасность запутывания движущимися частями машин.
Любое повреждение продукта снизит уровень его защиты.

Продукт соответствует основным условиям, описанным в EN 420 и EN 388.

          EN 388                              Износостойкость:                          3  (максимум 4)
                                                    Устойчивость к порезам:             1  (максимум 5)
                                                    Устойчивость к разрывам:          3  (максимум 4)
                                                   Устойчивость к прокалываниям:1  (максимум 4)
	Ловкость                                         5  (максимум 5)


 

	
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
	
Вязаная внутренняя перчатка из хлопка / полиэстера, акриловая термоподкладка, санитарные перчатки из хлопка / полиэстера / нейлона.

	
ЗАЩИТНЫЙ ЭФФЕКТ
	
CE-КАТЕГОРИЯ: 2              (дополнительная информация может быть получена от производителя)

	
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА
	
После использования перчатки можно мыть в мягкой мыльной воде (темп. 40 градусов по Цельсию), полоскать и сушить. Рекомендуется сушка на воздухе (продувом) без дополнительного тепла.

	
УПАКОВКА
	
5 или 6 пар в связке, 75-100 пар в коробке (или другая упаковка в зависимости от типа и веса, или пожелания клиента).

	
ОРГАН ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
	
SGS FIMKO Ltd, Takomotie 8, 00380 Хельсинки, Финляндия, нотифицированный орган №. 0598, провел проверку типа ЕС для этого типа средств индивидуальной защиты. Продукция соответствует требованиям Регламента СИЗ (ЕС) 2016/425.
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