BENUTZER-INFO
	
WARENMARKE
	
MITTE PVC-HANDSCHUHE MIT VORNE  

	
IMPORTER
	
CENTER PLAST A/S, N-8056 SALTSTRAUMEN, NORWEGEN
Tel. +47 75 56 65 00     Fax +47 75 56 65 01    E-Mail: office@hansker.no

	
BESCHREIBUNG







	
PRODUKTGRUPPE: STANDARD (Serie 14, Serie 15, Serie 16, Elite-W, Center Soft)

MARKEN: CENTER, Center Soft.

PVC-Handschuhe mit dickem oder dünnem Futter aus Baumwolle / Nylon / Polyester und kurzer oder langer Plastikmanschette, Rippenstrick oder Ölarm.

Handschuhfarbe: Rot, Blau, Grau, Grün.
Manschettenfarbe: Alle Farben.
Farbe des Ölarms: Alle Farben.
Griffbeschichtung: Glattes oder PVC-Granulat

Der Handschuh ist 100% wasserdicht.

Verfügbar in Größen; 7-8-9-9,5-10-10,5-11-12 (je nach Modell)

Die Beschichtung bleibt auch bei niedrigen Temperaturen weich.

Der Handschuh ist in Kategorie 2 und nach EN 388:2013+A1:2018 zertifiziert
(Schutzhandschuhe gegen mechanisches Risiko)
Die EU-Konformitätserklärung finden Sie unter www.centerplast.no/download/gloves

	
EINSATZBEREICH
	
Geeignet für Arbeitsvorgänge in denen die Hände Wasser, Schmutz und niedrigen Temperaturen bis zu -10 °C ausgesetzt werden.
Sie schützen die Haut auch in beschränktem Umfang Schläge, Stöße, Risse, Betonirritation, Stiche und milde Chemikalien. 
Die Handschuhe dürfen nicht verwendet werden, wenn die Gefahr einer Verwicklung durch bewegliche Maschinenteile besteht.
Jegliche Beschädigung des Produkts verringert das Schutzniveau.

Das Produkt ist gemäß den allgemeinen Bedingungen aus: EN 420 und EN 388.

	EN 388	Abrasion resistance:	3	(max 4)
	Blade cut resistance: 	1	(max 5)
	Tear resistance:	3	(max 4)
	Puncture resistance:	1	(max 4)
	Geschicklichkeit          5    (max 5)


 

	
ZUBEHÖR

	
Gestrickter Innenhandschuh aus Baumwolle / Polyester, Thermofutter aus Acryl, Sanitärhandschuhe aus Baumwolle/ Polyester/ Nylon.

	
SCHUTZEFFEKT
	
CE-Kat: 2		(weitere Informationen vom Hersteller erhältlich)

	
WARTUNG UND REINIGUNG
	
Die Handschuhe können in milder Seifenlauge (bei 40°C) gewaschen werden, nach Gebrauch abspülen und trocknen. Lufttrocknen (Gebläse) ohne zusätzliche Wärme empfohlen.

	
VERPACKUNG
	
5 oder 6 Paar im Bündel, 75-100 Paar im Karton (je nach Typ und Gewicht od. Bedarf des Kunden).

	
TECHNISCHES KONTROLLORGAN
	SGS FIMKO Ltd, Takomotie 8, 00380 Helsinki, Finnland, benannte Stelle Nr. 0598 hat eine EU-Typprüfung für diese Art von persönlicher Schutzausrüstung durchgeführt. Produkte erfüllen die Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425.
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